

SÉRSTÖK VIÐMIÐ VEGNA AÐGENGIS FYRIR

SJÓNSKERTA OG BLINDA

VIÐBÓT VIÐ GRUNNVIÐMIÐ

SJÁLFSMAT

með leiðbeiningum fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu

1. útgáfa 2022

Gott aðgengi er samstarfsverkefni



**Eftirfarandi viðmið eru viðbót við grunnviðmið fyrir fatlaða og taka kaflaheiti og númer viðmiða mið af þeim. Fyrirtæki sem telja sig uppfylla lágmarkskröfur í hverjum kafla fá merki sem táknar gott aðgengi fyrir sjónskerta og blinda. Mikilvægt er að kynna sér leiðbeiningar sem fylgja viðmiðum.**

**Áður en hafist er handa er best að vista skjalið á eigin tölvu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.2 Rekstrar- og starfsmannamál*** |  |  |  | ***Athugasemdir/minnisatriði*** |
| ***Lágmarkskröfur*** |  |  |  |  |
| *1.2.1* | Vefsíða fyrirtækisins er aðgengileg fyrir blinda. |  |  |  |  |
| *1.2.2* | Blindrahundar í fylgd með eigendum sínum eru boðnir velkomnir til fyrirtækisins. |  |  |  |  |
| *1.2.3* | Starfsfólk fær fræðslu um þarfir sjónskertra og blindra, m.a. einföld samskiptaráð:* Að bjóðast til að lesa upphátt ýmsar upplýsingar fyrir viðskiptavini/gesti.
* Að bjóðast til að fylgja viðskiptavini/gesti um húsnæðið.
* Ekki má trufla blindrahunda í vinnu, þ.e. ekki klappa þeim eða gefa þeim að borða án samþykkis eiganda.
 |  |  |  |  |
| ***4.1 Afgreiðslu-, móttöku- og veitingaborð*** | ***Já*** | ***Nei*** | ***Á ekki við*** | ***Athugasemdir/minnisatriði*** |
| ***Lágmarkskröfur*** |  |  |  |  |
|  *4.1.1* | Leiðarlínur til staðar fyrir sjónskert og blint fólk í opnum rýmum að afgreiðslu-, móttöku- og/eða upplýsingaborði.*Leiðbeiningar/útskýringar:**Sjá* [*kafla 6*](https://byggingarreglugerd.kreatives.is/wp-content/uploads/2022/04/622-adkomuleidir-og-umferdarsvaedi-innan-lodar-15.pdf)*.4.4*[*Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/2012*](https://www.byggingarreglugerd.is/sidur/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012) |  |  |  |  |
| ***Æskilegt*** |  |  |  |  |
|  | Engar sérstakar ábendingar til viðbótar við grunnviðmið. |  |  |  |  |
| ***5.1 Snyrtingar og baðherbergi***  | ***Já*** | ***Nei***  | ***Á ekki við*** | ***Athugasemdir/minnisatriði*** |
| ***Lágmarkskröfur*** |  |  |  |  |
| *5.1.1* | Sýnilegur og skýr litamunur á gólfi og veggjum (hægt að leysa með límborða yst á gólfi eða neðst á vegg). *Leiðbeiningar/útskýringar:**Sjá 6.8.3. liður d*[*Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/2012*](https://www.byggingarreglugerd.is/sidur/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012) |  |  |  |  |
| *5.1.2* | Sýnilegur og skýr litamunur á föstum búnaði við gólf og veggi.*Leiðbeiningar/útskýringar:**Sjá kafla 6.8.3, liður d*[*Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201*](https://www.byggingarreglugerd.is/sidur/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012) |  |  |  |  |
| ***Æskilegt*** |  |  |  |  |
|  | Engar ábendingar til viðbótar við grunnviðmið. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***7.1 Merkingar inni og úti*** | ***Já*** | ***Nei*** | ***Á ekki við*** | ***Athugasemdir/minnisatriði*** |
| ***Lágmarkskröfur*** |  |  |  |  |
|  *7.1.1* | Leiðarlínur eða kennileiti eru á breiðum og/eða löngum göngum og þar sem eru margar umferðarleiðir eða opin svæði.  *Leiðbeiningar/útskýringar:**Sjá kafla 6.4.4, mynd nr. 8, 9 og 10*[*Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/2012*](https://www.byggingarreglugerd.is/sidur/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012) |  |  |  |  |
| ***Æskilegt*** |  |  |  |  |
| *7.1.2* | Leiðarlínur fyrir sjónskert og blint fólk að inngangi.*Leiðbeiningar/útskýringar:**Sjá kafla 6.2.3, leiðbeiningar 2d*[*Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201*](https://www.byggingarreglugerd.is/sidur/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012) |  |  |  |  |
| ***8.1 Flóttaleiðir*** | ***Já*** | ***Nei*** | ***Á ekki við*** | ***Athugasemdir/minnisatriði*** |
| ***Lágmarkskröfur*** |  |  |  |  |
| *8.1.1* | Leiðarmerkingar að flóttaleiðum eru hentugar fyrir blint fólk og/eða fólk með sjónskerðingu.*Leiðbeiningar/útskýringar:**Sjá kafla 9.5.11, meginregla 3* [*Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201*](https://www.byggingarreglugerd.is/sidur/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012) |  |  |  |  |
| ***Æskilegt*** |  |  |  |  |
|  | Engar ábendingar til viðbótar við grunnviðmið. |  |  |  |  |
| ***9.1 Skábrautir / rampar (þar sem við á)*** | ***Já*** | ***Nei*** | ***Á ekki við*** | ***Athugasemdir/minnisatriði*** |
| ***Lágmarkskröfur*** |  |  |  |  |
| *9.1.1* | Hæðarmunur merktur fyrir sjónskert og/eða blint fólk.*Leiðbeiningar/útskýringar:**Sjá kafla 6.4.11, viðmiðunarregla nr. 12.* [*Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201*](https://www.byggingarreglugerd.is/sidur/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012) |  |  |  |  |
| ***Æskilegt*** |  |  |  |  |
|  | Engar ábendingar til viðbótar við grunnviðmið |  |  |  |  |
| ***10.1 Lyftur (þar sem við á)*** | ***Já*** | ***Nei*** | ***Á ekki við*** | ***Athugasemdir/minnisatriði*** |
| ***Lágmarkskröfur*** |  |  |  |  |
| *10.1.1* | Ljós og hljóðmerki sem segir til um staðsetningu lyftu.*Leiðbeiningar/útskýringar:**Sjá kafla 6.4.12, viðmiðunarregla nr. 2.* [*Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201*](https://www.byggingarreglugerd.is/sidur/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012) |  |  |  |  |
| *10.1.2* | Ljós og hljóðmerki sem segir til um hvort neyðarbjöllu hefur verið svarað.*Leiðbeiningar/útskýringar:**Sjá kafla 6.4.12, viðmiðunarregla nr. 7.* [*Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201*](https://www.byggingarreglugerd.is/sidur/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012) |  |  |  |  |
| ***Æskilegt***  |  |  |  |  |
| *10.1.3* | Hnappar eru greinilega merktir með upphleyptum stöfum eða táknum sbr. punktaletur (e. braille). |  |  |  |  |
| ***11.1 Stigar, stigapallar og handrið (þar sem við á)*** | ***Já*** | ***Nei*** | ***Á ekki við*** | ***Athugasemdir/minnisatriði*** |
| ***Lágmarkskröfur*** |  |  |  |  |
| *11.1.1* | Greinilegar merkingar (áherslumerkingar/hættumerking) áður en komið er að stigabrún eða hæðarbreytingu.*Leiðbeiningar/útskýringar:**Sjá kafla 6.4.6, mgr. 6*[*Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201*](https://www.byggingarreglugerd.is/sidur/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012) |  |  |  |  |
| *11.1.2* | Afmörkun stiga er greinileg, upphaf og endir stiga greinilega merktir (litir-áferð). *Leiðbeiningar/útskýringar:**Sjá kafla 6.4.6, mgr. 6.* [*Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201*](https://www.byggingarreglugerd.is/sidur/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012) |  |  |  |  |
| *11.1.3* | Hindrun undir stiga, sé hæð upp í stigabaklægra en 2,2 m á hæð.*Leiðbeiningar/útskýringar:**Sjá kafla 6.4.6, mgr. 7*[*Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201*](https://www.byggingarreglugerd.is/sidur/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012) |  |  |  |  |
| ***Æskilegt*** |  |  |  |  |
|  | Engar sérstakar ábendingar til viðbótar við grunnviðmið |  |  |  |  |